400 uL ACTB

|  |  |
| --- | --- |
| Component | Amount (uL) |
| 2x MM | 200 |
| TE | 8 |
| ACTB\_F2 (FAM) (Forward Primer) | 1.2 |
| ACTB\_R2 (Reverse Primer) | 1.2 |
| Template (50 ng/uL) | 189.6 |

55 °C for 30 sec

95 °C for 1 sec